|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 监测点及检测结果 |
| 抚远市自来水厂 |
| 1 | 总大肠菌群 | 0 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 72 |
| 3 | 砷（mg/L） | -1 |
| 4 | 氟化物 | 0.32 |
| 5 | 硝酸盐(以N计，mg/L) | 2.55 |
| 6 | 铅（mg/L） | -1 |
| 7 | 铬（mg/L） | -1 |
| 8 | 镉（mg/L） | -1 |
| 9 | 汞（mg/L） | -1 |
| 10 | 硒（mg/L） | -1 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | -1 |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L） | -1 |
| 13 | 四氯化碳（mg/L） | -1 |
| 14 | 亚氯酸盐（mg/L） | 0.07 |
| 15 | 色度 | -1 |
| 16 | 浑浊度 | -1 |
| 17 | pH | 7 |
| 18 | 总硬度 | 161 |
| 19 | 铁（mg/L） | -1 |
| 20 | 锰（mg/L） | -1 |
| 21 | 硫酸盐（mg/L） | 4.68 |
| 22 | 氯化物（mg/L） | 5.72 |
| 23 | 嗅和味 | -1 |
| 24 | 肉眼可见物 | -1 |
| 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 179 |
| 26 | 耗氧量（mg/L） | 0.31 |
| 27 | 氨氮（mg/L） | 0.037 |
| 28 | 铝（mg/L） | -1 |
| 29 | 铜（mg/L） | -1 |
| 30 | 挥发酚类（mg/L） | -1 |
| 31 | 阴离子洗涤剂（mg/L） | -1 |
| 32 | 锌（mg/L） | -1 |
| 33 | 二氧化氯（mg/L） | 0.11 |
| 34 | 总α放射性（Bq/L） | <0.016 |
| 35 | 总β放射性（Bq/L） | <0.028 |

# 抚远市2023年第一季度饮用水卫生监测公示

**抚远市政水厂出厂水第一季度监测结果公示：**

市卫生健康局第一季度对市政供水水厂的出厂水开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

# 抚远市政水厂末梢水第一季度监测结果公示

市卫生健康局于第一季度对市政供水5个水龙头监测点开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 监测点及检测结果 | | | | |
| 第一药店 | 九田格练字 | 欧韵商店 | 益民堂药店 | 豪景宾馆 |
| 1 | 总大肠菌群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 菌落总数（CFU/mL） | 93 | 82 | 76 | 72 | 69 |
| 3 | 砷（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 4 | 氟化物 | 0.31 | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.29 |
| 5 | 硝酸盐(以N计，mg/L) | 3.84 | 3.32 | 3.41 | 3.36 | 3.03 |
| 6 | 铅（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 7 | 铬（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 8 | 镉（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 9 | 汞（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 10 | 硒（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 11 | 氰化物（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 12 | 三氯甲烷（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 13 | 四氯化碳（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 14 | 亚铝酸盐（mg/L） | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| 15 | 色度 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 16 | 浑浊度 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 17 | pH | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 18 | 总硬度 | 173 | 156 | 152 | 161 | 158 |
| 19 | 铁（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 20 | 锰（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 21 | 硫酸盐（mg/L） | 4.86 | 5.16 | 5.25 | 5.37 | 4.77 |
| 22 | 氯化物（mg/L） | 6.15 | 4.83 | 4.94 | 5.84 | 5.17 |
| 23 | 嗅和味 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 24 | 肉眼可见物 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 25 | 溶解性总固体（mg/L） | 194 | 179 | 173 | 185 | 177 |
| 26 | 耗氧量（mg/L） | 0.42 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.31 |
| 27 | 氨氮（mg/L） | 0.041 | 0.027 | 0.021 | 0.032 | 0.033 |
| 28 | 铝（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 29 | 铜（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 30 | 挥发酚类（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 31 | 阴离子洗涤剂（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 32 | 锌（mg/L） | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 33 | 二氧化氯（mg/L） | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |